---
tags: [fyz]
---
# Tření a třecí síla
## Smykové tření
Smykové tření je jev, který vzniká mezi plochami dvou dotýkajících se těles a brzdí vzájemný pohyb obou těles.
![](Pasted%20image%2020220117092741.png)
### Příčina
Plochy nejsou nikdy dokonale hladké, jejich nerovnosti do sebe zapadají a brání vzájemnému pohybu
![](Pasted%20image%2020220117092833.png)
## Třecí síla $F_t$
![](Pasted%20image%2020220117092859.png)
Vždy rovnoběžně se stykovou plochou, proti pohybu tělesa.
### Závislot třecí síly
- velikost síly, kterou je těleso přitlačeno na podložku
- druhu a kvalitě stykových ploch
![](Pasted%20image%2020220117093001.png)
$F_t = f F_N$
$F_t = F_G$
$F_t = f F_G$

$F_N$ - normálová síla, kterou je těleso přitlačeno na podložku
$f$ - koeficient smykového tření
Při pohybo po vodorovné rovině se normálový síla $F_N$ rovná tíhové síle $F_G$ působící na těleso.

![](Pasted%20image%2020220117093236.png)
Velikost normálové síly $F_N$ se rovná velikosti složky tíhové síly $F_{G2}$.
![](Pasted%20image%2020220117093345.png)
$F_{G1}$ - pohybová složka tíhové síly
$F_{G2}$ - tlaková (normálová) složka tíhové síly
![](Pasted%20image%2020220117093451.png)
$F_{G2}$ - tlaková (normálová) složka tíhové síly