---
tags: [har]
---
# Základní deska
Propojuje komponenty.

AT jen propojuje,
ATX obsahuje vlastní komponenty (zvukovou kartu, síťovou a podobně)

Propojení přes sběrnice.
Plošný spoj je nejčastěji laminátová deska ze skelné tkaniny sycená epoxidovou pryskyřicí, a níž jsou vytvořeny vodivé cesty z mědi (sběrnice)

## Severní můstek
Procesor, grafická karta
## Jižní můstek
IO, SATA...